**Transluzente Tischabtrennung Kandela TA27 aus PET-Wabenkunststoff**

- Das dezent durchsichtige Wabenelement ist leicht und stabil. Es lässt sich einfach über mitgelieferte Tischverbinder an den Tischplatten befestigen. Die Montage ist werkzeuglos.

- Die Trennwand ist ein schallschirmendes Element und ist akustisch wirksam. Die direkte Schallausbreitung zwischen den Arbeitsbereichen wird vermindert.

- Das Wabenmaterial ist rundherum mit einem transparenten Kantenverschluss versehen und es ist wasser- und stoßfest.

- Das Kunststoffwabenmaterial aus PET hat die Brandklasse B1 nach DIN 4102.

**Abmessungen:** Standardmaße: \_\_\_\_\_B x \_\_\_\_H x 27 mm, siehe Datenblatt

**Oberfläche:** PETG transparent oder PETG farblos satiniert.

**Zubehör:**

Tischverbinder für TA27 vertikal Auftisch (oben offen, siehe Datenblatt Variante 1)

Tischverbinder für TA27 variabel Vortisch (oben offen, siehe Datenblatt Variante 2)

Tischverbinder für TA27 variabel Vortisch (seitlich offen, siehe Datenblatt Variante 3)