**Transluzente Stellwand Kandela ST27 aus PET-Wabencomposite**

**Kandela ST27** ist eine dezent durchsichtige Trennwand und bewahrt die Tiefe des Raumes. Je nach Betrachtungswinkel ergeben sich durch die Lichtstreuung unterschiedliche Effekte, von klarer Durchsicht bis zu diffusem Lichtspiel. Der Wabenkunststoff ist leicht und stabil und hat ein Flächengewicht von ca. 5kg/m².

Die Trennwand ist ein Schall schirmendes Element. Der Schalldämmwert beträgt ca. 24dB.

**Abmessungen,** Standardmaße: \_\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_ x 27 mm, siehe Datenblatt

**Oberfläche,** PETG transparent, PETG farblos satiniert oder Farbauftrag nach Pantone oder RAL.

**Zubehör:**

**Stellfüße** aus Aluminium mit Pulverlackierung in Aluminium-Optik grau. Die Stellfüße mit den Maßen

430x80x120mm (L x B x H) lassen sich ohne Werkzeug auf die Stellwand aufschieben.

**U-Verbinder** zum Aufstecken auf die oberen Ecken der Wabenpaneele aus transparentem Kunststoff.

Mit dem Verbinder können in Reihe angeordnete Stellwände zusätzlich stabilisiert und ausgerichtet werden.

**Transparentes Scharnier** als Verbindungsmöglichkeit zum Stabilisieren bei einer Eck- oder Winkelaufstellung. Das Scharnier wird mit einem speziellen transparenten Klebeband fixiert und ist wieder lösbar.