**Transluzentes Baffelelement Kandela B27 aus PET-Wabenkunststoff**

- Mit unseren Kunststoffwabenelementen ist es erstmals möglich durchsichtige Baffel herzustellen. Im Vergleich zu Glas sind die Wabenelemente leicht und stabil und insbesondere stoßfest.

- Die schallschirmenden Baffelelemente werden vertikal von der Decke abgehängt und vermindern die direkte Schallausbreitung zwischen den Arbeitsbereichen. In der Regel werden die Baffel mit Schall absorbierenden Elementen im Decken- oder Wandbereich kombiniert.

- Die Baffel aus Kunststoffwabenelementen sind leicht montierbar und lassen sich einfach über mitgelieferte Seilabhänger an der Decke und auch untereinander befestigen.

- Das Wabenmaterial ist rundherum mit einem transparenten Kantenverschluss versehen. Das Flächengewicht beträgt ca. 6 kg/m²

- Das Kunststoffwabenmaterial aus PET hat die Brandklasse B1 nach DIN 4102.

**Abmessungen:** Standardmaße: \_\_\_\_\_B x \_\_\_\_H x 27 mm, siehe Datenblatt

**Oberfläche:** PETG transparent oder PETG farblos satiniert.

**Zubehör:**

- Baffel U-Klemme 31 x 27 x 27mm für Seilabhängung, für 27mm starke Wabenplatten

- Obere Seilabhängung für Baffel, incl. Drahtseilhalter, Dübel und Drahtseil mit 1m Länge

- Untere Seilbefestigung mit Magnet, incl. Bodenscheibe, Dübel und Drahtseil mit 1m Länge