**Transluzente Designtür aus Acrylglas-Wabencomposite**

**Kandela S26**

**Kandela S26** ist ein stumpf einschlagendes lichtdurchlässiges Türblatt mit Kunststoff-Wabenkern.

Das Türblatt ist **26mm dick** und so gebaut, dass es als stumpf einschlagendes Türblatt in jede gängige gefälzte Holz oder Stahlzarge nach DIN 18111 Teil 1 eingebaut werden kann.

**Abmessungen,** Standardmaße: 1972 / 2097 / 2222 mm x 709 / 834 / 959 mm x 26mm Türstärke

**Oberfläche,** Acrylglas transparent, Acrylglas farblos satiniert oder Acrylglas weiß satiniert

**zweiflügelige Bänder,** mit Bandoberteilen V0081 und Bandunterteilen V3400WF für Holzzargen oder

Bandunterteilen V8100WF für Stahlzargen

**Türschloss** nach DIN 18251 in BB, WC oder PZ–Ausführung mit Edelstahlabdeckung, fertig montiert für

a) mitgelieferte Drückergarnitur ohne Rosetten und ohne Schlüsselloch,

b) mitgelieferte Drückergarnitur ohne Rosetten mit BB-Schloss,

c) mitgelieferte Drückergarnitur ohne Rosetten mit WC-Schloss und WC-Riegel

d) mitgelieferte Drückergarnitur ohne Rosetten mit PZ-Schloss (mit Profilzylinderschloss kurz, optional)

e) nur Edelstahlabdeckung für nachträglich eingebaute Rosettendrücker

**Öffnungsrichtung,** DIN links oder DIN rechts

**Kandela S40**

**Kandela S40** ist ein stumpf einschlagendes lichtdurchlässiges Türblatt mit Kunststoff-Wabenkern.

Das Türblatt ist **40mm dick** und geeignet für den Einbau in Holz oder Stahlzargen mit einer Falzausbildung für Türen mit 40mm Stumpfeinschlag nach DIN 18111 Teil 3.

**Abmessungen,** Standardmaße: 1972 / 2097 / 2222 mm x 709 / 834 / 959 mm x 40mm Türstärke

**Oberfläche,** Acrylglas transparent, Acrylglas farblos satiniert oder Acrylglas weiß satiniert

**zweiflügelige Bänder,** mit Bandoberteilen V0080 und Bandunterteilen V3400WF für Holzzargen oder

Bandunterteilen V8100WF für Stahlzargen

**Türschloss** nach DIN 18251 in BB, WC oder PZ–Ausführung mit Edelstahlabdeckung, fertig montiert für

a) mitgelieferte Drückergarnitur ohne Rosetten und ohne Schlüsselloch,

b) mitgelieferte Drückergarnitur ohne Rosetten mit BB-Schloss,

c) mitgelieferte Drückergarnitur ohne Rosetten mit WC-Schloss und WC-Riegel

d) mitgelieferte Drückergarnitur ohne Rosetten mit PZ-Schloss (mit Profilzylinderschloss kurz, optional)

e) nur Edelstahlabdeckung für nachträglich eingebaute Rosettendrücker

**Öffnungsrichtung,** DIN links oder DIN rechts