**Lichtdurchlässiges Schiebetürblatt aus Wabenpaneel mit Acrylglas Oberflächen,**

**rahmenlos, hängendes System**

Das Schiebetürblatt besteht aus einem transparenten Kunststoffwabenkern auf den 3mm Acrylglas-Oberflächen geklebt werden.

Ober- und Unterkante sind mit einem gleichfarbigen Kantenverschluss aus 10mm Acrylglas verschlossen.

Die Längsseiten sind mit 3mm Acrylglas verschlossen.

Die 10mm Unterkante besitzt eine Nut für den am Boden verschraubten Führungsstift.

Auf die 10mm Oberkante ist eine Aluminium Trägerleiste für die Anbindung der Laufwagen dauerhaft geklebt.

Die Schiebetür hängt in einer Aluminium Laufschiene 42 x 32mm für Laufrollen mit Gleitlagerung (50kg Tragfähigkeit). Die Laufschiene wird eingefasst von einem zweiteiligen Aluminium U-Profil mit silber eloxierter Oberfläche (E6/EV-1).

**Schiebetürabmessungen:** \_\_\_\_\_\_mm x \_\_\_\_\_\_mm x 38mm (aus dem Datenblatt ableiten)

**Oberfläche:** Acrylglas transparent, Acrylglas farblos satiniert oder Acrylglas weiß satiniert

**Laufschiene:**

zweiteiliges Aluminium U-Profil 46 x 60mm für Deckenmontage \_\_\_\_\_\_mm Länge,

oder zweiteiliges Aluminium U-Profil 54 x 60mm für Wandmontage (10mm Fußleiste) \_\_\_\_\_mm Länge, oder zweiteiliges Aluminium U-Profil 64 x 60mm für Wandmontage (20mm Fußleiste) \_\_\_\_\_mm Länge

**Zubehör:**

2 Griffmuscheln rund Edelstahl, Außendurchmesser 70mm

2 Endkappen für die Aluminium Laufschienen (läuft die Schiene gegen eine Wand nur 1 Stk. Endkappe)

Soft-Stopp Automatik Set (Dämpfer mit Selbsteinzug in die beiden Endpositionen)